Datum

# **Bekwaamheidsattest**

Hiermee bevestigt de aangestelde van de werkgever: (Naam)

dat de werknemer: (Naam)

de codificatie: (BA5 Vakbekwaam persoon) toegekend krijgt

voor volgende werkzaamheden: (Alle werkzaamheden)

**WERKZAAMHEDEN ~~(schrappen wat niet past)~~**

* Exploitatiewerkzaamheden
  + Bedienings- en besturingswerkzaamheden (onder spanning, niet onder spanning)
  + Controlewerkzaamheden (onder spanning, niet onder spanning)
    - Visueel onderzoek
    - Proeven
    - Metingen
* Onderhoudswerkzaamheden
  + Herstellingswerkzaamheden (het opsporen en lokaliseren van het defect; verhelpen van defecten en/of vervanging van componenten; opnieuw in dienst stellen van het herstelde gedeelte van de installatie).
  + Vervangingswerkzaamheden (Smeltveiligheden, lampen en toebehoren, schakelmaterieel, elektrisch bord)
* Installatiewerkzaamheden
  + Plaatsen
  + Aansluiten
  + In dienst name (onder spanning zetten + instellen parameters van parametreerbare toestellen)
* Reinigen van de installatie

aan volgende elektrische installatie: (Alle elektrische installaties)

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE ~~(schrappen wat niet past)~~**

* ZLS (zeer lage spanning) en LS (laagspanning)
  + Huishoudelijk
    - Elektrisch bord
    - Componenten in the field (leidingen, elektrisch materieel)
  + Niet huishoudelijk
    - Rechtstreeks gevoed vanuit het distributienet (TT-net, Ik ≤ 3 kA)
    - Gevoed vanuit een eigen HS-cabine (TT/TN/IT net, Ik > 3 kA)
    - ATEX/niet ATEX
    - Medisch gebruikte ruimte
    - Parallelle bronnen/geen parallelle bronnen
    - Elektrisch bord
    - Componenten in the field (leidingen, elektrisch materieel)
* HS (hoogspanning)
  + HS-cabine (schakelmateriaal: aankomst-vertrek-meetcel-beveiliging transformator) – transformator
  + Componenten in the field (leidingen, elektrisch materieel)

binnen volgende afdelingen: (Alle afdelingen binnen …)

mits de volgende beperkingen: (HS met vermogen > 500VA)

**BEPERKINGEN ~~(schrappen wat niet past)~~**

* Maximum vermogen
* Maximum aansluitstroom
* Maximale spanning

met als geldigheidsduur:

**GELDIGHEIDSDUUR ~~(schrappen wat niet past)~~**

* 1jaar
* 2jaar
* 5jaar

en met als voorwaarde voor het behoud van deze codificatie gedurende de geldigheidsduur:

**VOORWAARDE BEHOUD CODIFICATIE ~~(schrappen wat niet past)~~**

* Periodieke positieve monitoring in the field door een andere persoon met BA5-codering of door de werkgever zelf-traceerbaar
* Periodiek afleggen van een theoretische en praktische test met succes-traceerbaar

hernieuwing van de geldigheidsduur na :

**HERNIEUWING ~~(schrappen wat niet past)~~**

* Cursus volgen en bijhorende test met succes afleggen
* Positieve monitoring in the field door een andere persoon met BA5-codering of door de werkgever zelf-traceerbaar

Het opleidingsprogramma, vermeld in bijlage, werd met succes beëindigd.

Bij de toekenning van de bevoegdheden wordt van de betrokkene geacht dat hij/zij in al zijn activiteiten aan elektrische installaties steeds verantwoord zal handelen naar de dwingende veiligheidsvoorschriften inzake arbeidsveiligheid en veilige werking van installaties.

Gelezen en getekend door alle partijen (het AREI vraagt dit niet, FOD WASO zou dit wel vragen),

Naam / Handtekening aangestelde v/d werkgever Naam / Handtekening werknemer